****

**Check-list démarrage moteur Sécurité 2**

1. **Vérifiez le niveau du carburant dans le réservoir.**
2. **Dévissez de deux tours la vis à pression atmosphérique sur le réservoir.**
3. **Placez le robinet de carburant au centre.**
4. **Déposez le capot supérieur et pressez plusieurs fois la pompe d’amorçage. Replacez le capot.**
5. **Placez le levier de changement de vitesse au point mort (position verticale).**
6. **Attachez le cordon du coupe-circuit à votre poignet et l’agrafe dans le contacteur de coupure du moteur.**
7. **Alignez le repère de démarrage moteur / poignée d’accélérateur.**
8. **Starter à tirer (si moteur froid) et à repousser ensuite.**
9. **Tirez sur la poignée de démarrage et si tout va bien vous entendrez :**

**«  Le ronronnement du moteur »**

**Soyez prudents !**

**Gilet de sauvetage obligatoire avant de monter à bord.**